Data.ini 地图配hi文件

mapWidget\_accessMode 地图模式0 在线 1在线及缓存 2 仅缓存

mapWidget\_mapType=444 地图类型 444 street地图 555 卫星地图

lastZoom=18 默认缩放级别 0-18

joystick\_config.xml 摇杆各个通道大小配置文件。

parameters.xml 同步参数后默认保存文件

zy\_config.xml 程序配置文件

RequestParam 连接飞机成功后立即提取参数，DisEnable否，Enabled 是

<Net206 IP="127.0.0.1" Port="10011" /> 飞机信息通过网络实时发送出去，IP为接收该信息的目标IP，Port为接收该信息的目标的端口。一旦配置自动启用。

<WriteLog>DisEnable</WriteLog> mavlink消息记录，记录在data/runlog目录下, DisEnable否，Enabled 是.

<DevelopMode>Enabled</DevelopMode> 开发者模式，DisEnable否，Enabled 是，Enbled后则显示飞机校准、参数设置等配置项。

<Title>卓翼地面站</Title> 地面站标题，全屏时不显示。

<Icon>/data/zy.png</Icon> 地面站标题图标，全屏时不显示，路径是相对exe,并只能用/,png或ico文件且大小为32\*32或24\*24或16\*16。

<JoyStick Name="COM2" BaudRate="115200"/> 摇杆配置项，配置后界面上点击开始摇杆则自动调用，Name为空则表示使用手柄控制，Name不为空使用机载摇杆，BaudRate可以不用。

<MainPort Name="COM5" BaudRate="115200"/> 地面站主串口，207项目专用。

<SlavePort Name="COM5" BaudRate="115200"/> 地面站备用串口，一般用不到，无需配置，一旦配置自动启用。